{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["RAPPORT"],"not_rendered":{"images":1,"macros":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"RAPPORT","index":0,"n_rows":29,"n_cols":77,"rows_kept":29,"merged":[[5,0,5,1]]}
[{"$nulls":75},"     Nous avons paramétré le groupe comme suit :"]
[null,"      · ","☑",{"$nulls":72},"     ·         ","Pression eau de ville non détendue="]
[null,24,{"$nulls":73},"     ·         ","Pression de gonflage réservoir 8L="]
[{"$nulls":75},"     ·         ","Point de consigne surpresseur (1211)= "]
[{"$nulls":75},"     ·         ","Autorisation enclenchement pompe (1221)= "]
[{"$nulls":75},"     ·         ","Autorisation arrêt pompe (1222)= "]
[null,null,"RAPPORT DE","MISE EN SERVICE",{"$nulls":71},"     ·        ","Régulateur : P=3,5 ; I="]
[{"$nulls":75},"     ·          ","Temporisation arrêt sur détection manque d’eau (1254)="]
["Client:  ",{"$nulls":74},"     ·         ","Temporisation redémarrage pompe après retour de l’eau (1255)="]
["  Nos références :ARC",{"$nulls":74},"     ·        ","Sécurité pression forte (5410)="]
[{"$nulls":75},"     ·         ","Mode de fonctionnement avec 1 pompe en secours"]
["Suite à votre demande, nous sommes intrvenus le:",{"$nulls":74}," "]
[null,"      Matériel installé: ",{"$nulls":73},"     Essais réalisés ce jour :"]
["                   Marque: ",{"$nulls":74},"     ·         ","Purge des pompes= "]
["                       Type: ",{"$nulls":74},"     ·         ","Enclenchement et arrêt sur débit nul= "]
["              N° de série: ",{"$nulls":74},"     ·         ","Vérification de la pression dans les étages= "]
[{"$nulls":75},"     ·        "," Sécurité manque d’eau= "]
["     Nous avons préréglé le groupe comme suit :",{"$nulls":74},"     ·         ","Permutation pompes= "]
["      · "," Appoint d’eau automatique="]
["      · ","Hauteur statique (HST)="]
["      · ","Limite Température TAZ="]
["      · ","Paramètre Dérivé  ="]
[]
["     Essais et controles réalisés ce jour :"]
["☑","Purge des pompes ",null,null,"☑","Installation de la sécurité manque d’eau"]
["☑"," Purge pompe",null,null,"☑","Vérification compresseur"]
["☑","Essai de la sécurité manque d'eau",null,null,"☑","Vérification vanne de décharge"]
["☑","Démarrage automatique et arrêt sur débit nul",null,null,"☑","Vérification remplissage= "]
["☑","Permutation des pompes",null,null,"☑","Contrôle volume utile de la fosse de relevage"]