|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **01 \_ test 1** | | | |
| **Conditionnement :** | | **Occupation :** |  |
| *Chauffage par Panneau rayonnant* | | *Planning d'usage :* | *Bureau* |
| *Consigne/Réduit :* | *20 / 18 °C* | *Effectif :* | *1 pers* |
| *Zone non rafraichie* | | *Métabolisme :* | *Travail de bureau (123 W/pers)* |
|  |  |  |
| **Ventilation :** |  | **Apports internes :** | |
| *VMC Double Flux* | *Sur Planning on/off* | *Equipements :* | *10 W/m² (veille de 3%)* |
| *Débit d'air neuf :* | *25 [m3/h.pers]* |  |  |
|  | |  |  |
| **Eclairage :** | *Pas de gestion* | **Commentaires :** |  |
| *Consigne : 300 Lux* |  |  | |
| *Apport th. Nominal :* | *6 W/m²* |
| *Gradation :* | *Par gestion manuelle* |
|  | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **02 \_ test 2** | | | |
| **Conditionnement :** | | **Occupation :** |  |
| *Chauffage par Panneau rayonnant* | | *Planning d'usage :* | *Salle de conférence* |
| *Consigne/Réduit :* | *20 / 18 °C* | *Effectif :* | *60 pers* |
| *Zone non rafraichie* | | *Métabolisme :* | *Assis (108 W/pers)* |
|  |  |  |
| **Ventilation :** |  | **Apports internes :** | |
| *VMC Double Flux* | *Sur Planning on/off* | *Equipements :* | *10 W/m² (veille de 3%)* |
| *Débit d'air neuf :* | *25 [m3/h.pers]* |  |  |
|  | |  |  |
| **Eclairage :** | *Pas de gestion* | **Commentaires :** |  |
| *Consigne : 300 Lux* |  |  | |
| *Apport th. Nominal :* | *6 W/m²* |
| *Gradation :* | *Par gestion manuelle* |
|  | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **03 \_ test 3** | | | |
| **Conditionnement :** | | **Occupation :** |  |
| *Chauffage par Panneau rayonnant* | | *Planning d'usage :* | *Salle de pause* |
| *Consigne/Réduit :* | *20 / 18 °C* | *Effectif :* | *20 pers* |
| *Zone non rafraichie* | | *Métabolisme :* | *Travail de bureau (123 W/pers)* |
|  |  |  |
| **Ventilation :** |  | **Apports internes :** | |
| *VMC Double Flux* | *Sur Planning on/off* | *Equipements :* | *10 W/m² (veille de 3%)* |
| *Débit d'air neuf :* | *25 [m3/h.pers]* |  |  |
|  | |  |  |
| **Eclairage :** | *Interrupteur manuel* | **Commentaires :** |  |
| *Consigne : 300 Lux* |  |  | |
| *Apport th. Nominal :* | *6 W/m²* |
| *Gradation :* | *Avec gradation automatique* |
|  | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |