{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Suivi","Gamme"],"not_rendered":{"macros":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Suivi","index":0,"n_rows":14,"n_cols":3,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,1,4]]}
["SUIVI DE GAMME DE PIECE"]
[]
[]
["N° de Dossier","T10-014110"]
["Référence pièce","A113"]
["Nom de la pièce","Empreinte éjection"]
[]
["N° Etape Gamme","Nom de l'étape","Etat"]
["Etape 10","Fil"]
["Etape 11","V22"]
["Etape 12","Sodick"]
["Etape 14","V22"]
["Etape 15","Sodick"]
["Etape 17","Fil"]

{"sheet":"Gamme","index":1,"n_rows":19,"n_cols":21,"rows_kept":19}
["N° Dossier","Référence TIMEX","Nom de la pièce","Etape 1 ","Etape 2","Etape 3","Etape 4","Etape 5","Etape 6","Etape 7","Etape 8","Etape 9","Etape 10","Etape 11","Etape 12","Etape 13","Etape 14","Etape 15","Etape 16","Etape 17","Etape 18"]
["T10-014110","A113","Empreinte éjection","Débit","Rectif","Gravage","Pointage","Pointage","Etabli","Trempe","Rectif","Etabli","Fil","V22","Sodick","Rectif","V22","Sodick","Etabli","Fil","Etabli"]
["T10-014110","A113","Empreinte injection","Débit","Rectif","Gravage","Pointage","Pointage","Etabli","Trempe","Rectif","Etabli","Fil","V22","Sodick","Rectif","Etabli","Fil","Etabli"]
["T10-014110","A113","Noyau","Débit","Rectif","Gravage","Pointage","Pointage","Etabli","Trempe","Rectif","Etabli","Fil","Drill 20","V22","Sodick","Sodick","Etabli","Fil","Etabli","Etabli"]
["T10-014110","A113","Plaquette de retenue","Debit","Pointage","Eabli"]
["T10-014110","A113","Insert gauche fermeture éjection","Fil","Rectif","Sodick","Etabli"]
["T10-014110","A113","Insert droit fermeture injection","Fil","Rectif","Sodick","Etabli"]
["T10-014110","A113","Plaquette canal","Debit","Rectif","Pointage","Trempe","Rectif","Sodick","Etabli"]
["T10-014110","A113","Reçu de buse","Debit","Trempe","Rectif","Drill 20","Fil","Etabli"]
["T10-014110","A113","Perceur pour event","Etabli"]
["T10-014110","A113","Broche support connecteur de sortie","Etabli","Etabli"]
["T10-014110","A113","Contre plaque pavé éjection","Drill 20","Fil","Sodick","Etabli"]
["T10-014110","A113","Perceur éjection","Fil","Rectif","Etabli"]
["T10-014110","A113","Broche","Caseneuve","Trempe","Etabli"]
["T10-014110","A113","Perceur de retenue","Fil","Rectif","Fil","Rectif","Etabli"]
["T10-014120","A113","Empreinte injection Couv.","Débit","Rectif","Gravage","Pointage","Pointage","Etabli","Trempe","Rectif","Etabli","Fil","V22","Rectif","Etabli","Fil","Etabli"]
["T10-014120","A113","Empreinte éjection Couv.","Débit","Rectif","Gravage","Pointage","Pointage","Etabli","Trempe","Rectif","Etabli","Fil","V22","Sodick","Rectif","V22","Etabli","Fil","Etabli"]
["T10-014120","A113","Noyau Couv.","Débit","Rectif","Gravage","Pointage","Etabli","Trempe","Rectif","Etabli","Fil","Drill 20","Drill 20","V22","Sodick","Sodick","Etabli","Fil","Etabli","Etabli"]
["T10-014120","A113","Perceur empreinte éjection Couv.","Fil","Rectif","Sodick","Etabli"]