{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Feuil1","Feuil3"],"not_rendered":{"images":23,"macros":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Feuil1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":8,"rows_kept":8}
["Article","Référence","Image",{"$nulls":4},"Image à ne pas supprimer, elle peut être mise dans une feuille masquée (il faudra modifier le code VBA qui pointe sur elle)"]
["\nSupercondensateurs\n1F 2,7 V","Supercondensateurs/ultra condensateurs 1F 2,7 V EDLC HV Series CYL "]
["1N4007","PLASTIC SILICON RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)"]
["2N2222","NPN switching transistors"]
["2N2907"," PNP TRANSISTOR, 40V/0.6A"]
["3N2589"]
["25M368"]
["66KL235"]

{"sheet":"Feuil3","index":1,"n_rows":15,"n_cols":2,"rows_kept":15}
["Article","Image"]
["2N2222"]
["3N2589"]
["1N4007"]
["2N2907"]
["2N2222"]
["2N2222"]
["3N2589"]
["2N2907"]
["\nSupercondensateurs\n1F 2,7 V"]
["2N2907"]
["2N2908"]
["2N2222"]
["25M368"]
["25M368"]